แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

	ที่
	ชื่อโครงการ
	รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	1
	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วและป้ายโรงเรียน
เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร
	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูพื้นกระเบื้องคอนกรีตขนาดกว้างเฉลี่ย 25.30 เมตร ยาว 
54.30-70.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,655.00 ตารางเมตร งานปรับปรุงรั้ว จำนวน 1 งาน งานเคลื่อนย้ายป้ายโรงเรียน พร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 งานงานติดตั้งโคมไฟถนน ชุดเสาไฟถนน
โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (Intergrated Sola Cell LED Streetlight with Pole) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 07020037 จำนวน 6 ชุด และงานอื่นๆ 
ตามแบบแปลน เลขที่ ทม.ยส. 1603/69
   - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2569 หน้า 4 ลำดับที่ 1
	4,910,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2569
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	ที่
	ชื่อโครงการ
	รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสาธารณะ
บ้านท่าศรีธรรม พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน
แอลอีดี ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย 
ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉลี่ย 2.50-4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035.00 ตารางเมตร 
งานก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร 
ยาว 261.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.1x0.85 เมตร จำนวน 19 บ่อ และติดตั้ง
โคมไฟถนนแอลอีดี 
(LED STREET LIGHT) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 07010038 จำนวน 5 โคม 
ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด
   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 3 ลำดับที่ 1

	1,798,00
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2569

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9 
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,027.00 ตารางเมตร งานก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 219.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.1x0.85 เมตร จำนวน 22 บ่อ และติดตั้ง
โคมไฟถนนแอลอีดี (LED STREET LIGHT) ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส 07010038 จำนวน 11 โคม 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
   - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 3
	1,457,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2569
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	ที่
	ชื่อโครงการ
	รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	4
	โครงการปรับปรุงทางเท้าและทางสาธารณะบริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
	ปรับปรุงทางเท้า และทางสาธารณะ งานปูพื้นกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 40x40x3.5 เซนติเมตร และ/หรือ 
ขนาด 30x30x3.5 เซนติเมตร บริเวณหน้าอาคาร
พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลเมืองยโสธรกำหนด
   - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 6 ลำดับที่ 4
	497,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2569

	5
	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลและ
สนามบาสเกตบอล สนามกีฬากลางแจ้ง สวนสาธารณะบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ 
เทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
	ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมและสนามกีฬาบาสเกตบอล บริเวณสนามกีฬากลางแจ้ง สวนสาธารณะ บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลน
เลขที่ ทม.ยส.0404/69
   - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 6
	499,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2569









-4-
	ที่
	ชื่อโครงการ
	รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	ได้รับอนุมัติ

	6
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย 2 
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี 
(LED Street Light) ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย รหัส 07010038 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร
	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,295 ตารางเมตร งานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 214.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 22 แห่ง และงานตีเส้นจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 113.00 ตารางเมตร งานติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010038 และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.1411/68
   - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 9

	2,244,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2569

	7
	โครงการปรับปรุง counter 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองยโสธร
	ปรับปรุง counter สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองยโสธร จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลนเลขที่ 
ทม.ยส.0802/69
   - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 1

	495,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2569



 												    ผู้รับรองข้อมูล

  										      ลงชื่อ พันจ่าตรี
 							   (สมาน  ยิ่งยงค์)
 									ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
